مکانیزم درب ریلی آکاردئونی
	کد مکانیزم
	تحمل وزن
	عرض درب
	ارتفاع درب
	تعداد درب
	ضخامت درب

	105 7400
	25kg
	60cm
	240cm
	2
	18mm

	105 7410 ( برای درب های کوتاه )
	15kg
	50cm
	150cm
	2
	18mm 

	105 7420(لولا وسط پلاستیکی)
	40kg
	60cm
	240cm
	2
	18mm

	105 7430(لولا وسط فلزی)
	40kg
	60cm
	240cm
	2
	18mm

	105 7440 ( بلبرینگ دار )
	40kg
	60cm
	240cm
	2
	18mm 

	105 7441 (بلبرینگ دار بدون ریل پایین )
	40kg
	60cm
	240cm
	2
	18mm 
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